附件2：

车辆常规保养（每5000公里）需执行以下的标准作业要求

一、基础维护项目

1. 更换发动机机油及滤清器

2. 轮胎工况全面检查

3. 制动系统性能检查

二、液体系统检查

4. 冷却液品质及液位检查

5. 制动液含水量及液位检查

6. 风窗玻璃清洗液液位检查

三、电气设备功能检查

7. 蓄电池健康状态诊断

8. 照明系统功能及电路检查

四、进气过滤系统检查

9. 发动机空气滤清器效能检查

10. 空调滤芯性能评估

五、动力传动系统检查

11. 传动皮带及张紧轮组件检查

12. 底盘悬挂系统综合检查

六、专项功能检测

13. OBD系统诊断（包含发动机、变速箱及电子控制系统故障码读取与分析）

以上所有配件需使用OEM原厂配件、机油使用美孚全合成机油